**Lühirajavõistluse skeem – The scheme of short distance**

Stardipauk kõlaritest

Start sound from speakers

**60 - 300 m**

1 - 15 m

0 - 15 m

Live screen

Stardikohtunik – Start official

Ajamõõtmine - Timing point

3 - 5 m

Finišijoon – Finish line

250 V AC (12 V DC)

Saatja - Transmitter

Antenn - Antenna

Stardijoon – Start line

250 V

250 V